***Приложение № 1***

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**за процедура за избор с публична покана по реда на чл. 50 от Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове с предмет:**

***„Доставка на оборудване, предвидено за закупуване по проект "North Aegean Sailing – Rhodope Extreme Adventure Ltd" (IN1GB-0042148), 65% съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 и 35% съфинансиран от „Родопи Екстрийм Адвенчър ЕООД“***

**ВАЖНО!** В изпълнение на разпоредбата на чл. 51, ал. 4 от ЗУСЕСИФ да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в настоящата техническа спецификация и/или друг документ от документацията са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

# ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА (приложими за всички обособени позиции)

Доставяното оборудване трябва:

1. Да е фабрично ново, неупотребявано, с оригинални компоненти. Да се доставя в оригинална опаковка с ненарушена цялост. Към оборудването трябва да се доставят всички инструкции за съхранение и експлоатация, принадлежности и комплектации, които са необходими за пускането му в експлоатация и правилна работа.
2. Предложените от участниците артикули трябва да съответствт или да надвишавт в техническо отношение посочените минимални изисквания в техническата спецификация на Бенефициента.

# МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ

# 

**Обособена позиция №1:** **“Доставка на каяк“**

**Каяк – 10 бр.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА** |
| Места | 2 |
| Дължина на лодката | От 3.6 м. до 4.2 м. |
| Тегло | Не повече от 40 кг. |
| Товароносимост | Минимум 150 кг. и не повече от 250 кг. |
| Включени гребла в цената | Да |
| Включена предпазна екипировка | Спасителни жилетки - 20 бр. |

**Обособена позиция №2:** **“Доставка на триколесна офроуд количка“**

**Триколесна офроуд количка – 20 бр.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА** |
| Задвижване | Механично, електрическо или комбинирано |
| Задни и предни дискови спирачки | Да |
| Места за сядане | 1 |
| Тегло на водача | Не повече от 120 кг. |
| Съвместим с туристическо ремарке за автомобил | Да |
| Възможност за спускане по наклон от 20⁰ | Да |
| Включена предпазна екипировка | Да |

# СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Срокът за доставка на оборудването:

* за Обособена позиция №1: “Доставка на каяк“ - доставката да се извърши на два пъти по 5 (пет) броя. Първата доставка да се извърши не повече от 60 (шестдесет) дни от подписването на договора. Втората доставка да се извърши не повече от 120 (сто и двадесет) дни от подписването на договора.
* за Обособена позиция №2: „Доставка на триколесна офроуд количка“ - доставката да се извърши на два пъти по 10 (десет) броя. Първата доставка да се извърши не повече от 60 (шестдесет) дни от подписването на договора. Втората доставка да се извърши не повече от 120 (сто и двадесет) дни от подписването на договора.

1. В срока по т.1 трябва да бъдат изпълнени всички задължения на Изпълнителя, посочени в Техничecкaта спецификация, така че при предаването на оборудването същото да може да бъде използвано от този момент нататък по предназначение.

# ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОНЕН СРОК

1. Гаранционно (сервизно) обслужване – съгласно срока посочен в т.II.3 от публичната покана.
2. При предприемане на действия по отстраняване на повреда или дефект или др. по време на гаранционния срок, следва да се включват труд, материални и транспортни разходи на Изпълнителя, като се влагат само оригинални резервни части, материали и консумативи за конкретния артикул.
3. Време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – по предложение на участника избран за изпълнител, но не повече от 48 (четиридесет и осем) часа след подаване на писмена заявка от бенефициента.
4. Времето за отстраняване на повредата е до 5 (пет) работни дни след реакция.
5. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на повредата.