## ДО

## КОМФОРТ ООД

**ЕИК 836227520**

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет: **„Доставка и монтаж на ново оборудване за нуждите на „Комфорт” ООД по Обособена позиция № 2: ''Доставка и монтаж на нова кантираща машина - 1 брой“**

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд, ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: **„Доставка и монтаж на ново оборудване за нуждите на „Комфорт” ООД по Обособена позиция № 2: ''Доставка и монтаж на нова кантираща машина - 1 брой“**

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Заявяваме, че ще изпълним доставката и монтажа на оборудването, предмет на договора в срок до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от крайния срок на изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BGTR0300153 - 04.02.2027г.

Предлагаме гаранционен срок от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ доставката, монтажа, проведеното обучение и въвеждането в експлоатация на оборудването.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „КОМФОРТ” ООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВА КАНТИРАЩА МАШИНА - 1 БРОЙ“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на горепосочената публична покана, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме. С настоящото правим следните обвързващи предложения за изпълнение на поръчката:

1. Заявяваме, че сме в състояние да изпълним възложените ни видове дейности качествено, в обема и със съдържанието, съгласно законовите изисквания и техническите спецификации и настоящото предложение.

2. Декларираме, че сме запознати с проекта на договора за възлагане на горепосочената поръчка, в това число с Техническата спецификация и всички документи, съставляващи неразделна част от договора, приемаме ги без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законово установения срок и ще изпълним обекта на публичната покана, съгласно Договора, Техническата спецификация и настоящото техническо предложение.

3. Офертата на представлявания от мен участник в публичната процедура (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането ……. месеца, считано от датата, която е посочена в публичната покана за краен срок за получаване на офертата.

4. Задължаваме се, ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката да не разгласяваме на трети лица информация/обстоятелства, станали известни на нас и/или на наши служители във връзка с изпълнението на договора, включително след изпълнението му или при прекратяването му.

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на**  **„Комфорт” ООД** | **Предложение на кандидата** | **Забележка** |
| **Минимални технически и/или функционални характеристики:** |  |  |
| Марка:  Модел:  Производител: |  |  |
| **СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ И ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**   * Дължина на машината: мин. 5500 мм * Дебелина на детайла: 10 – 60 мм * Дебелина на канта: 0,4 – 3 мм * Предстапящ агрегат за лепилото * Нагревателна лампа- мощност 1,75 kW * Скорост на подаване: мин. 18 м/мин   + Агрегат за предфрезоване снабден с два високочестотни двигателя   + Агрегат за корнер   + Агрегат за циклене на лепилната фуга   + Устройство за нанасяне на почистваща течност   + Полиращ агрегат   + Нут агрегат   + Агрегат за течности * Притискаща греда: V – образен ремък * Сензорен екран за управление: мин. 14”   + Персонален компютър за управление на функционалността на машината   + Нестинг пакет с 3 проследяващи ролки отгоре и 3 проследяващи ролки отдолу   + Два блока за нанасяне на течности- за нанасяне на разделителната течност и за нанасяне на почистваща течност   + Изпълнение в съответствие със стандартите CE.   **УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНАТА**   * + Опростен и лесен за използване интерфейс   + Информацията за неизправности и отстраняването на неизправности чрез показване на изображение и текст   + Интуитивни икони за включване/изключване на агрегати и възли на дисплея   **НАГРЕВАТЕЛНА ЛАМПА**   * Отопление при вграждане на панели, намаляване на степента на разхищение и разходите, подобряване на ефекта на кантиране   **ЛЕПИЛЕН АГРЕГАТ**   * + Лепилна вана с предварително разтопено лепило.   + Автоматично зареждане на лепилото   **ПРИТИСКАЩА ЗОНА**   * + Притискащата зона от мин. 4 ролки, с пневматично задвижване   + Сервозадвижване за прецизно позициониране на притискащия модул в зависимост от дебелината на канта.   **ОКРАЙЧВАЩ АГРЕГАТ**   * Мощност на двигателя: 2 x 0,35 kW * Мин. скорост на въртене : 12 000 об/мин * Дебелина на канта : 0,4; 1; 2 мм * Мин. дължина на панела: 120 мм   **ФРЕЗОВ АГРЕГАТ**   * + Мощност на двигателя: 2 х 0,75 kW   + Мин. скорост на въртене : 12 000 об/мин   **КОРНЕР АГРЕГАТ**   * + Мощност на двигателя: 2 x 0,35 kW   + Мин. скорост на въртене на двигателя: 12 000 об/мин   + Дебелина на панела: 10- 45 mm   + Оборудван с диамантени радиусни фрези   **АГРЕГАТ ЗА ПРОФИЛНО ЦИКЛЕНЕ на PVC**   * + Два радиусни ножа   + Сервозадвижване от контролен панел   **ПОЛИРАЩ АГРЕГАТ**   * Мощност на двигателя: 0,3 + 0,3 kW * Мин. скорост на въртене на двигателя: 1400 об/мин   **НУТ АГРЕГАТ**   * Оборудван с трион за фрезоване на канали   ***Забележка:*** *Покриването на минималните технически и/или функционални характеристики е задължително условие.*  *Оферта на кандидат, чието техническо предложение, не покрива кумулативно всички описани по-горе минимални технически и/или функционални характеристики, ще бъде отстранена от участие в процедурата, поради несъответствие с поставените от бенефициента условия.*  *Посочването на марка и/или модел и/или производител на оферираните машини в техническото предложение е задължително изискване на бенефициента .*  *Оферта на кандидат, в която не са посочени марка и/или модел и/или производител на оферираните машини ще бъде отстранена от участие в процедурата, поради несъответствие с определените от бенефициента изисквания.*  **Допълнителни технически и/или функционални характеристики на оборудването са свързани с:**  - аспирационна система – 6500 м2  -пълно сервоуправление  -централицирана автоматична система за смазване на водачите на агрегата за предфрезоване  -автоматично смазване на лентата от електрическа помпа  *Важно! Посочените от бенефициента допълнителни технически и/или функционални характеристики са предмет на оценка, съгласно приложената към документацията за провеждане на процедурата Методика за оценка на офертите.* |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):  **1. Гаранционен срок:**  Предложеният от кандидата гаранционен срок, следва да е не по-кратък от **12 (дванадесет) месеца,** считано от датата на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването**.**  ***Важно:***  *Оферта на кандидат, с предложен гаранционен срок по- кратък от 12 (дванадесет) месеца ще бъде отстранена от участие в процедурата, за несъответствие с поставените от бенефициента минимални изисквания* |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):  Доставеното оборудване трябва да бъде ново /неупотребявано/ и трябва да бъде придружено при доставка от техническа документация, съдържаща информация за техническите и функционални характеристики, посочени в техническата спецификация по процедурата, гаранционна карта/гаранционни карти както и с ръководство за употреба на български език. Доставеното оборудване следва да бъде придружено и от Декларация, подписана от Изпълнителя, че доставеното обзавеждане е ново и неупотребявано. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).  НЕПРИЛОЖИМО |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : ДА  Кандидатът, избран за изпълнител има ангажимент да запознае служителите на Бенефициента със спецификите при работа с оборудването, както и осигуряване на експерт, който да подпомага служителите на Бенефициента при първите дни след въвеждане в експлоатация на машината |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо)**.**  НЕПРИЛОЖИМО |  |  |

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:**

**„ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „КОМФОРТ” ООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ''ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВА КАНТИРАЩА МАШИНА - 1 БРОЙ“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)

1. При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи, необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на публичната покана.

3. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

4. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

5. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

**ДАТА: .................. г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)