Приложение № 11 към

Условията за кандидатстване

**СПИСЪК С РАЗХОДИТЕ, ЗА КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на разхода** | **Описание на разхода** | **Мерна единица** |
| А | Б | В | Г |
| 1. | Административно – битова сграда (самостоятелна сграда) | Сграда, включваща в обема си само административно – битови помещения. Включва всички дейности по изграждането | Кв. м. |
| 2. | Метален навес | Включва всички дейности по изграждането, както и площадката в очертанията на навеса | Кв.м. |
| 3. | Вертикална планировка без площадкови мрежи (без вкл. дейности по оцеленяване) | Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления имот, предвидени за транспортно – комуникационни трасета и площадки с прилежащи функции – площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др. | Кв. м. |
| 4. | Вертикална планировка с площадкови мрежи (без вкл. дейности по оцеленяване) | Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления имот, предвидени за транспортно – комуникационни трасета и площадки с прилежащи функции – площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др., с предвидени площадкови мрежи и др., необходими за експлоатацията на обекта | Кв. м. |
| 5. | Озеленяване/ландшафтна архитектура | Включва дейностите по частта от територията на поземления или урегулирания имот, предвидени за озеленяване с тревиста, дървесна, храстова и/или цветна растителност, както и за градински архитектурни елементи и форми (**Забележка**: не са допустими дейности по засаждане на едногодишни растения) | Кв. м. |
| 6. | Плътна масивна ограда | Масивни огради - плътни в пълната им височина, вкл. фундаментите към нея, както и врати/портали в оградата | Л. м. |
| 7. | Ажурна ограда | Ограда, състояща се от:   * Плътна част: с височина до 0,60 м и/или плътни (масивни) елементи с височина над 0,60 м и/или * Прозирни елементи: метални, дървени (или др. материал), пана или отделни елементи;   Включват се фундаментите на оградните елементи, както и врати/портали в оградата.  Забележка: Не се включва леката прозирна ограда по т. 6 | Л. м. |
| 8. | Телена ограда | Лека прозирна ограда, изградена от опорни елементи (бетонови колове, метални, дървени или от друг материал колонки) и метална мрежа (оградна мрежа, бодлива тел и др.), вкл. фундаментите на оградните елементи, както и врати/портали в оградата | Л. м. |